

**Администрация**

**муниципального образования**

**« Пустомержское сельское поселение»**

 **Кингисеппского муниципального района**

**Ленинградской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 от 05 февраля 2020 года № 26

Об утверждении типового проекта контейнерной мусорной площадки
МО «Пустомержское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законам от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», в рамках государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 31.10.2013№ 368, Уставом муниципального образования«Пустомержское сельское поселение», администрация МО «Пустомержское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить типовой проект контейнерной мусорной площадки муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление на сайте администрации МО «Пустомержское сельское поселение».
3. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

МО «Пустомержское сельское поселение» Д. А. Бобрецов

Приложение

к постановлению администрации

МО «Пустомержское сельское поселение»

От 05.02.2020 № 26

Типовой проект контейнерной мусорной площадки
МО «Пустомержское сельское поселение»



**Основные размеры площадок под контейнеры и габаритный мусор,
1,1 м3 (ЕВРО), мм**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K | S | L1 | l | m | P | Q | D |
| (количество контейнеров, шт.) | (длина площадки) | (расстояние между крайними стенками контейнеров) | (технологические проходы) | (ширина площадки) | (длина сектора для КГМ) | (ширина сектора для КГМ) | (длина технологического прохода для секции КГМ) |
| 1 | 4060 | 1360 | 350 | 1700 | 2350(размеры могут варьироваться исходя из места установки) | 1700 | 1350 |
| 2 | 5770 | 3070 |  |  |  |  |  |
| 3 | 7480 | 4780 |  |  |  |  |  |
| 4 | 9190 | 6490 |  |  |  |  |  |
| 5 | 10900 | 8200 |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Е | Т |
| (ширина тех. площадки для мусоровозов**)** | (длина тех. площадки для мусоровозов**)** |
| 4500 | 10900 |

Высота ограждений составляет**1,6 м.**

Требование для контейнерной площадки: легкие ремонтнопригодные конструкции открытого типа.

Ограждение – каркас выполнен из труб квадратного профиля, обшитых поликарбонатом.

Основание – асфальтированное покрытие.

Площадь площадки на один контейнер равна - **6,9 м2.**

Площадь площадки на два контейнера равна – **9,8 м2.**

Площадь площадки на три контейнера равна - **12,7 м2.**

Площадь площадки на четыре контейнера равна - **15,6 м2.**

Площадь площадки на пять контейнеров равна - **18,5 м2**.

